Инструкция по обновлению прошивки

Способ №1 (используя карту памяти MicroSD):
Для обновления прошивки следует использовать карту microSD, предварительно 
отформатированную в мониторе. Её следует вынуть из монитора и подключить 
к компьютеру. В корневом каталоге карты нужно создать новую папку и назвать 
её «ivrupgrade», затем скопировать в эту папку файл прошивки. После этого, следует установить карту обратно в монитор, открыть раздел меню "Сервис", вкладку "Обновление" и нажать кнопку "Ввод" для запуска 
процедуры обновления. Обновление длится около пяти минут, после завершения процедуры монитор автоматически перезагрузится.

Способ №2 (по сети):
1. Подключиться к монитору, используя Internet Explorer
2. Зайти в раздел "Конфигурация" (Remote Setting), выбрать пункт  "Удаленное обновление" (REMOTE UPGRADE)
3. Указать путь к файлу обновления, нажав на кнопку "..."
4. Нажать кнопку "Удалённое обновление" (REMOTE UPGRADE).
5. Дождаться окончания процедуры обновления, при этом монитор  автоматически перезагрузится.

